

**ПАМЯТКА**

**о правилах пожарной безопасности для жителей индивидуальных жилых домов сельской местности**

Содержите в исправном состоянии электрические сети и приборы, печи и газовое оборудование.

Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы.

Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего периода.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные приборы.

Запрещается сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за газовыми и электрическими приборами, топящимися печами.

Прячьте спички в недоступные для детей места, не допускайте игр детей с огнем.

Не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления (скрутки, проволоку, «жучки» и т.п.).

При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые подставки.

Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов.

Запрещается подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электрические лапочки бумагой и материей.

Уходя из дома, отключайте от сети электрические приборы (за исключением холодильника).

Не допускайте складирование дров и других сгораемых материалов, а также стоянку автотранспорта в противопожарных разрывах между строениями

Не загромождайте подъездные пути к строениям и водоисточникам.

Запрещается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений, особенно в ветреную погоду.

Запрещается курение и применение открытого огня во время ремонтных работ с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок, предметов бытовой химии, не разогревайте лаки на открытом огне.

Не допустимо курение в постели.

В летний период около жилого строения должна быть установлена бочка с водой и ведро к ней, а также приставная лестница.

Не располагайте сено близко к жилым строениям (ближе 50 м.). Соблюдайте противопожарные разрывы между строениями.